06/09/2021

Aubry Sarah, Alexis Béchir, Jacquet Johan

DIVTEC

Documentation technique

Robocalypse

Table des matières

[1 Mise en route 1](#_Toc82586193)

[1.1 Nuc 1](#_Toc82586194)

[1.1.1 Réseau Robocalypse 1](#_Toc82586195)

[1.1.2 Connexion Wii Board 1](#_Toc82586196)

[1.1.3 Démarrer le serveur 6](#_Toc82586197)

[1.1.4 Lancer le Jeu 7](#_Toc82586198)

[1.2 HoloLens 8](#_Toc82586199)

[2 En cas de problème 9](#_Toc82586200)

[2.1 Wii Board 9](#_Toc82586201)

[2.2 Communication du Nuc et de l’HoloLens 9](#_Toc82586202)

[2.3 Autres 9](#_Toc82586203)

# Mise en route




## Nuc

### Réseau Robocalypse






Vérifiez que l’ordinateur est bien connecté au réseau « Robocalypse »

### Connexion Wii Board

Pour commencer vérifier bien que la Wii Board ne figure pas déjà dans les appareils Bluetooth déjà connectés.

1. Allez dans les paramètres système, Bluetooth et autres paramètres d’appareils
2. Vérifiez qu’aucun appareil ayant un nom avec « Nintendo » s’y figure. S’il y en a supprimez-les
3. Ensuite, allez dans le panneau de configuration et marquez dans la barre de recherche « Bluetooth »
4. Cliquez sur « ajouter un périphérique Bluetooth »
5. Ensuite cliquez sur le bouton rouge de la Wii Board




1. Vous verrez apparaître la Wii Board, Sélectionnez la et cliquez sur suivant
2. On vous demandera un code PIN, ne mettez rien et cliquez sur suivant
3. Une installation se lance, attendez que l’installation se finisse. La fenêtre se fermera toute seule
4. L’installation terminé, allez sur le bureau lancer le raccourci « WiiBalanceWalker.exe »
5. Une fois le programme lancé, cliquez sur « Connect To Wii Balance Board »
6. Maintenant la Wii Board est connectée. Vérifiez que dans « Balance Ratio Triggers Left / Right » la valeur **25** s’y trouve


### Démarrer le serveur

Pour ouvrir le serveur, vous devez :


1. Ouvrir l’application « Visual Code Studio ».
2. Cliquez sur l’onglet file 🡪 Open Folder. Ouvrez le dossier « Serveur Robocalypse »




1. Ensuite, cliqué sur Terminal 🡪 New Terminal



1. Dans le Terminal en bas de l’écran, écrivez la commande suivante : node index.js

Le message « Le serveur de Robocalypse est lancé et écoute à http://localhost:8080 ». Le serveur est lancé et opérationnel.


### Lancer le Jeu

Juste avant de lancer le jeu aller le programme de la Wii Board et **décochez** la case « Disable All actions »

Ensuite, vous pouvez tout simplement cliquer sur le « Robocalypse.exe » sur le bureau

## HoloLens

Ouvrez le menu et vérifier que vous êtes bien connecté au réseau Robocalypse et lancer l’application



Si vous n’êtes pas connecté au réseau Robocalypse, faites :

[](https://www.youtube.com/embed/kiuqtIjLbqk?feature=oembed)



# Fonctionnement d’une partie

## Côté Wii Board

Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton « Jouer » tant que la personne avec l’HoloLens n’a pas fini son petit tutoriel qui consiste à appuyer 3 fois sur une cible.

La personne qui joue avec la Wii Board doit attendre que vous appuyé sur le bouton « Jouer » du menu et seulement ensuite elle se place sur la Wii Board.

Ensuite la partie se lance, la personne esquive grâce à la Wii Board. Elle doit communiquer à son partenaire qui a l’HoloLens si y’a un obstacle qui lui barre la route ou si le visage du boss change de couleur.

Leur but est de marquer le plus de point. Pour y arriver, ils peuvent détruire des obstacles et tirer sur le boss (le tir est automatique, il faut seulement mettre la bonne couleur).

À la fin du temps, le boss explose et on est amené sur le menu des scores. Pour retourner au menu principal, il faut cliquer sur le hublot.

## Côté HoloLens

La personne met le casque et la partie commencera que quand elle aura fait son petit tutoriel qui consiste à appuyer 3 fois sur une cible.

Dès que la personne à fait son tutoriel, elle change de vue et elle voit les différents objets devant elle.

La personne doit écouter ce que son coéquipier lui demande pour pouvoir marquer le plus de point

La personne peut toucher les différents objets tels que :

* La carotte avec une cible, permet de détruire les carottes
* La pizza avec une cible, permet de détruire les pizzas en face du joueur
* La batterie bleue, change la couleur du tir en bleu (permet de marquer des points si le visage du boss est lui aussi bleu)
* La batterie rouge, change la couleur du tir en rouge (permet de marquer des points si le visage du boss est lui aussi rouge)

Quand le temps est écoulé, le joueur est ramené au menu avec le tutoriel de la cible.

# En cas de problème

Voici quelques étapes que vous pouvez faire en cas de problème. Si ses étapes ne suffisent pas, vous pouvez nous envoyer un message sur Teams à Alexis Béchir, Aubry Sarah et Jacquet Johan.

## Wii Board

1. Redémarrez le PC et Réessayez de connecter la Wii Board
2. Changez les piles de la Wii Board et réessayez
3. Prenez une autre Wii Board et réessayez
4. Changez les piles de l’autre Wii Board et réessayez

## Communication du Nuc et de l’HoloLens

Si les changements d’armes fait dans l’HoloLens ne font rien dans le jeu.

1. Vérifiez que l’HoloLens et le Nuc sont connecté au réseau Robocalypse
2. Vérifiez que le serveur est bien lancé

Si c’est fait et que le problème n’est pas réglé

1. Redémarrez le serveur et réessayez
2. Redémarrez le Nuc et l’HoloLens et réessayez

## Autres

Pour tous les autres problèmes qui concerneraient l’HoloLens, le serveur, ou le Nuc

1. Redémarrez et réessayez